{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Hoja1","Hoja2","Hoja3"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":18,"rows_kept":30,"merged":[[2,2,2,17],[4,2,4,5],[4,7,4,11],[4,13,4,17],[5,2,6,5],[5,7,5,9],[5,13,5,15],[6,7,6,9],[6,13,6,15],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,7,7,9],[7,13,7,15],[8,2,8,5],[8,7,8,9],[8,13,8,15],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,7,9,9],[9,13,9,15],[10,2,10,5],[10,7,10,9],[10,13,10,15],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,7,11,9],[11,13,11,15],[12,2,12,3],[12,13,12,15],[13,2,13,5],[13,8,13,10],[14,2,14,3],[14,9,14,10],[15,2,15,3],[15,9,15,10],[16,2,16,3],[16,9,16,10],[17,2,17,3],[17,9,17,10],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[26,11,26,14]]}
[]
[]
[null,null,"INTERFASE PARA EL CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL REACTOR PARA UN PROCESO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE BAGAZO DE CAÑA"]
[]
[null,null,"Datos de Entrada",{"$nulls":4},"CONSTANTES",{"$nulls":5},"Dimensiones del Reactor"]
[null,null,"Cantidad de Azucares Reductores que se Desean Producir",{"$nulls":4},"PM Glucosa  =",null,null,180,"g/mol",null,"Altura del Reactor (H) =",null,null,{"$f":"(4*E21)/(PI()*(C10)^2)","v":{"v":13.005139653903935,"d":"13.01"}},"m"]
[{"$nulls":7},"r Glucosa =",null,null,1.54,"kg/l"," ","Diámetro del Reactor (Dr) =",null,null,{"$f":"C10","v":{"v":4.3349745453528925,"d":"4.33"}},"m"]
[null,null,300,null,"Kg/h",null,null,"r Bagazo =",null,null,1.3,"kg/l",null,"Ancho de los deflectores (Wb) =",null,null,{"$f":"Q7/12","v":{"v":0.3612478787794077,"d":"0.361"}},"m"]
[null,null,"Diámetro del reactor(Dr)",{"$nulls":4},"Rendimiento de Bagazo → Glucosa =",null,null,{"$f":"0.0005/0.00019116","v":{"v":2.6156099602427285,"d":"2.616"}},"kg B/ kg G",null,"Longitud del Deflector (Ld)  =",null,null,{"$f":"((4*E20)/(PI()*(Q7^2)))-(Q10/2)","v":{"v":9.537124014647413,"d":"9.537"}},"m"]
[null,null,{"v":4.3349745453528925,"d":"4.33"},null,"m",null,null,"Concentracion de Bagazo  =",null,null,0.025,"kg B/l Buffer",null,"Diámetro del Impulsor (di) =",null,null,{"$f":"Q7*0.6","v":{"v":2.6009847272117352,"d":"2.601"}},"m"]
[null,null,"Tiempo de reacción (t)",{"$nulls":4},"Factor de Sobrediseño =",null,null,20,"%",null,"Localizacion del Impulsor # 1 (hi1) =",null,null,{"$f":"Q10/3","v":{"v":0.8669949090705784,"d":"0.867"}},"m"]
[null,null,{"v":5,"d":"5.00"},null,"h",null,null,"Relación H/D =",null,null,{"$f":"Q6/C10","v":3.000049831398777},null,null,"Localizacion del Impulsor  # 2(hi2) =",null,null,{"$f":"Q11+(E22/3)","v":{"v":4.479533701821672,"d":"4"}},"m"]
[{"$nulls":13},"Localizacion del Impulsor  # 3(hi3) =",null,null,{"$f":"Q12+(E22/3)","v":{"v":8.092072494572765,"d":"8"}},"m"]
[null,null,"Calculos",{"$nulls":5},"Nomenclatura"]
[null,null,"m Glucosa=",null,{"$f":"C8","v":300},"kg/h",null,null,"PM","Peso Molecular"]
[null,null,"m Gucosa por carga =",null,{"$f":"E15*C12","v":1500},"kg",null,null,"r","Densidad"]
[null,null,"m Bagazo necesaria =",null,{"$f":"E16*K9","v":{"v":3923.4149403640927,"d":"3923.41"}},"kg ",null,null,"m","Masa"]
[null,null,"V Bagazo =",null,{"$f":"E17/K8","v":{"v":3018.0114925877633,"d":"3018.01"}},"l",null,null,"V","Volumen"]
[null,null,"V buffer =",null,{"$f":"E17/K10","v":156936.5976145637},"l"]
[null,null,"V total =",null,{"$f":"(E19+E18)/1000","v":{"v":159.95460910715147,"d":"159.95"}},"m3"]
[null,null,"Volumen del Reactor =",null,{"$f":"E20*(1+(K11/100))","v":{"v":191.94553092858175,"d":"191.95"}},"m3"]
[null,null,"Altura del Líquido =",null,{"$f":"(4*E20)/(PI()*(C10^2))","v":{"v":10.83761637825328,"d":"10.838"}},"m3"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"poner una planta que trabaje 5 dias..poner la produccion a diferentes tiempos y"]
[null,"tiempo de carga (sumar un 20% de tiempo de carga y descarga)",{"$nulls":6},"tiempo de procesamiemto","diametro","altura","produccion de glucosa por dia de 24 horas",{"$nulls":3},"volumen","(cantidad de cargas al dia de  24)"]
[null,null,2.4,{"$nulls":5},2,{"$nulls":7},10]
[null,null,3.6,{"$nulls":5},3,null,null,"3 impulsores"]
[null,null,5.8,{"$nulls":5},4]

{"sheet":"Hoja2","index":1,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1]]}
["Diámetro del Reactor"]
[3,null,"m"]

{"sheet":"Hoja3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}